

W5500\_SPI2测速文档

测试环境：

软件：测速软件Jperf 2.0.2（PC需要添加Java运行环境）




硬件：W5500EVB




代码：W5500服务器做与PC上位机客户端进行单向接收测试

测试过程：

1. 编译并下载代码
2. 打开Jperf工具，输入服务器IP地址192.168.1.150和端口号5000




1. 上位机作为客户端选择要发送的数据文本



1. 点击Run Perf发送开始测试

1. 发送完成界面显示测试结果



1. 总结：

该测试代码设置的SPI2频率为18MHz；W5500 SOCKET0的收发缓存为16K；连接建立后系统接收上位机传来的数据。

测试结果为2.6Mbps。